**ARCADO® Sitzquader**

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos. 1.1

**Betonsitzquader ARCADO liefern und versetzen**

Betonsitzquader liefern und nach Verlegeplan trocken auf vorhandenen Pflasterbelag bzw. vorhandenes Fundament versetzen.

Fundamentierungsarbeiten nach gesonderter Position.

Produkteigenschaften:

Produktbezeichnung: ARCADO® Sitzquader Typ A

Betonelement aus leicht verdichtbarem, feinkörnigem Hochleistungsbeton, C 55/67, XC 4, XF 4, XM 2, weitere Eigenschaften gemäß DIN EN 13198.

Oberfläche: gestrahlt, planmäßig eben,

Oberflächenschutz: Imprägnierung,

Fase: alle Sichtkanten 10/10 mm,

Abmessungen LxB: 450 x 450 mm

Höhe: 450 mm

Farbe: Wählen Sie ein Element aus.

Liefernachweis: **braun**-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

**Menge \_\_\_\_\_ Stk EP\_\_\_\_\_\_ € / m GP\_\_\_\_\_\_ €**

Pos. 1.2

**Betonsitzquader ARCADO liefern und versetzen**

Betonsitzquader liefern und nach Verlegeplan trocken auf vorhandenen Pflasterbelag bzw. vorhandenes Fundament versetzen.

Fundamentierungsarbeiten nach gesonderter Position.

Produkteigenschaften:

Produktbezeichnung: ARCADO® Sitzquader Typ B

Betonelement aus leicht verdichtbarem, feinkörnigem Hochleistungsbeton, C 55/67, XC 4, XF 4, XM 2, weitere Eigenschaften gemäß DIN EN 13198.

Oberfläche: gestrahlt, planmäßig eben,

Oberflächenschutz: Imprägnierung,

Fase: alle Sichtkanten 10/10 mm,

Abmessungen LxB: 450 x 450 mm

Höhe: 550 mm

Farbe: Wählen Sie ein Element aus.

Liefernachweis: **braun**-steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten

**Menge \_\_\_\_\_ Stk EP\_\_\_\_\_\_ € / m GP\_\_\_\_\_\_ €**

**Zusätzliche Produktinformationen für den Ausschreibenden**

Folgende Abmessungen und Farben sind erhältlich. Bitte mit der aktuell gültigen Preisliste vergleichen.

**ARCADO SITZQUADER Typ A**

450 x 450 x 450 mm

**ARCADO SITZQUADER Typ B**

450 x 450 x 550 mm

**Farbbezeichnung**

--------------------------------------------------------------

Nr.13 Opalgrau II

Nr.16 Schiefergrau II

Hersteller: **braun** – steine GmbH

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten