VELVET SETA CONCRETE – zarte Struktur auf hartem Stein

Feine Basaltfasern überziehen die Oberfläche der Gestaltungsplatte VELVET SETA CONCRETE von braun-steine. Ein zum Patent angemeldetes Verfahren verbindet die zarten Gesteinsfäden mit dem Baustoff Beton zu einem zeitlos-modernen Gestaltungselement für Wege und Plätze. Die filigrane, in die Länge gezogene Gesteinskörnung verleiht den Flächen eine elegante Ästhetik, die perfekt zum modernen Baustil der Gegenwart passt. Die Steinoberfläche der Terrassenplatten ist zudem mit dem innovativen, quarzhaltigen Oberflächenschutz CLEAN SAVE 3D ausgestattet.